int a[5][2] = {{1,2},{3,4},{5,6},{7,8},{9,10}};

void setup() {

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

Serial.println("--------------------");

for(int i=0;i<5;i++){

Serial.print(a[i][0]);

Serial.print(" ");

Serial.println(a[i][1]);

delay(5000);

}

}